**CAIET DE SARCINI**

**ACHIZITIA DE SERVICII DE REVIZII TEHNICE SI REPARATII ACCIDENTALE PENTRU ASCENSOARE**

**CPV 50750000-7**

1. **GENERALITATI**

Centrul de Documentare si Informare situat in Medias, Str. Soseaua Sibiului Nr. 5 este dotat cu doua ascensoare care deservesc angajatii de la prezenta locatie.

1. **SCOP**

Pentru functionarea in conditii de siguranta in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice PT R 2 -2010 a celor doua ascensoare este nevoie de servicii de revizii tehnice periodice, precum si servicii de reparatii accidentale.

1. **DESTINATIE / OBIECT**

Cele doua ascensoare pentru care se vor presta serviciile au urmatoarele caracteristici tehnice:

- denumire: Ascensor hidraulic pentru persoane tip Elmas Confort;

- tip: ELMAS CONFORT Q=500 kg;

- an fabricatie: 2009.

1. **DESCRIEREA GENERALA A SERVICIILOR SOLICITATE**

**Pentru efectuarea reviziilor tehnice** o data pe luna furnizorul de servicii va asigura:

- servicii de buna calitate, si materialele necesare efectuarii lucrarilor de intretinere (revizie tehnica);

- efectuarea lucrarilor de revizie tehnica curente pentru ascensoare conform PT ISCIR R2/2010;

Operatii care se vor efectua lunar in cadrul reviziilor tehnice:

- verificarea bunei functionari a sistemelor de ungere;

- verificarea imbinarilor cu suruburi;

- stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tractiune a cabinei,

- ungerea pieselor supuse frecarii;

- verificarea functionarii normale a sistemului electric de forta, comanda si semnalizare;

- verificarea sigurantelor automate;

- verificarea functionarii componentelor de securitate in conditiile stabilite de producator;

- verificarea si reglarea opririi cabinei in statii;

- verificarea uniformitatii intinderii cablurilor de tractiune si egalizarea acestora;

- verificarea uzurii ghidajelor cabinei;

- ungerea glisierelor cabinei. Spalarea glisierelor se va face odata la 3 luni;

- verificarea sistemului de semnalizare optica si acustica;

- verificarea functionarii normale a ascensorului dupa efectuarea intretinerii;

- verificarea existentei instructiunilor de exploatare si a placutelor indicatoare a sarcinii nominale in cabina si pe usa principala de acces la put;

- consemnarea tuturor defectiunilor constatate, a celor remediate si daca este cazul, a pieselor de uzura pentru inlocuire, in registrul de supraveghere al ascensorului;

- prezentarea documentatiei, a ascensoarelor organelor ISCIR in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare (costurile verificariilor vor fi suportate de catre S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias);

**Pentru efectuarea reparatiilor accidentale:**

- in urma efectuarii reviziei tehnice, sau daca se constata necesitatea efectuarii unor reparatii accidentale prestatorul va intocmi un act de constatare impreuna cu beneficiarul. Piesele de schimb necesare a fi inlocuite in cadrul reparatiei accidentale sunt prevazute in Anexa 1. Ofertantul va preciza atat valoarea piesei de schimb cat si valoarea manoperei necesare inlocuirii acesteia.

Furnizorul de servicii se va prezenta la sediul clientului pentru depanarea ascensorului in termen de 5 ore de la anuntarea defectului.

1. **MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI**

La intocmirea ofertei financiare potentialii ofertanti vor transmite urmatoarele informatii:

-un tarif pentru prestarea serviciilor de mentenanta preventiva;

-un tarif pentru efectuarea constatarii in cazul semnalarii unei defectiuni accidentale;

- valoarea pieselor de schimb si a manoperei necesare inlocuirii acestora din ANEXA 1;

1. **TERMENUL DE DERULARE AL SERVICIILOR PRESTATE**

Durata contractului de prestari servicii va fi de 12 luni de la data semnarii de catre parti.

1. **CONDITII DE PRESTARE A SERVICIILOR**

- Reviziile tehnice si reparatiile accidentale la ascensoare se realizeaza de catre montatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate ISCIR, sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre. In acest sens executantul va face dovada ca este specializat si autorizat ISCIR pentru prestarea serviciilor solicitate la ascensoarele mai sus mentionate conform prescriptiei tehnice PT R2-2010;

- Prestatorul raspunde de calitatea serviciilor prestate pentru functionarea in conditii de siguranta a ascensoarelor, conform prevederilor prescriptiilor tehnice PT R 2-2010;

- Piesele de schimb defecte se inlocuiesc doar cu altele noi avand caracteristici tehnice similare, cu prezentarea declaratiilor de conformitate CE, emise de catre producatorii acestora;

Pentru serviciile prestate si piesele folosite la reparatiile accidentale se acorda garantie conform reglementarilor in vigoare.

1. **PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR**

Autoritatea contractantă va preciza în contract următoarele **obligaţii în sarcina prestatorului:**

1. Să respecte legislația de mediu în vigoare, aplicabilă activităţii desfăşurate, repectiv:

* OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
* LEGE nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată în M.Of. nr. 220/28.03.2014, modificată și completată prin OUG nr. 68/2016, LEGE nr. 166/2017 și OUG nr. 74/2018;
* HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
* LEGE nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată și completată prin OUG nr. 38/2016, LEGE nr. 87/2018 și OUG nr. 74/2018;
* OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice și electronice;
* OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Să instruiască personalul propriu cu cerinţele legale de mediu precum şi cu cerințele din caietul de sarcini/contract și la începerea desfășurării contractului de lucrări, să prezinte responsabilului cu urmărirea contractului dovada instruirii personalului propriu;
2. Mentenanţa ascensoarelor se va face în conformitate cu reglementările tehnice specifice, cu instrucţiunile de utilizare, verificare şi întreţinere ale producătorilor/furnizorilor şi cu standardele europene de referinţă, astfel încât să se asigure permanent performanţele normate;
3. Să livreze echipamentele în conformitate cu prevederile legale și care îndeplinesc criteriile de performanţă, marcate CE (conformitate europeană) pe echipament/ambalaje sau documente însoţitoare (în limba română), semnificând conformitatea echipamentului cu toate cerinţele de siguranţă, sănătate, mediu şi protecţie a consumatorului;
4. Să elimine/valorifice controlat şi selectiv deşeurile rezultate în urma prestării serviciilor de întreţinere şi reparaţii (deşeuri de ambalaje, componente vechi, lavete impregnate cu ulei, etc.), în baza contractelor cu firme autorizate şi a formularelor de încărcare/decărcare deşeuri nepericuloase, fiind interzisă depozitarea necontrolată a deșeurilor generate;
5. Să informeze beneficiarul cu privire la potenţialele riscuri care pot apărea şi să indice natura măsurilor ce se impun în vederea prevenirii manifestării acestora, asigurându-se că nicio poluare nu va fi cauzată datorată disfuncţionalităţilor tehnologice;
6. Să furnizeze la cererea beneficiarului, orice documente/informații care au legătură cu contractul;
7. Să răspundă pentru prejudiciul cauzat mediului de serviciul prestat necorespunzător si să suporte valoarea sancţiunilor aplicată de către autorităţile de mediu pentru motive imputabile acestuia;
8. Să respecte Declaraţia de politică în domeniul managementului integrat, disponibilă la adresa: htpps://www.romgaz.ro.

**Notă:** Cerințele de mediu sunt considerate indicative și nelimitative. Dacă la execuţia contractului apar probleme de mediu sau cerinţe legale de mediu noi, aplicabile, prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru conformare.

1. **CERINTE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA**

Pentru serviciile desfasurate pe amplasamente apartinand S.N.G.N. Romgaz S.A. prestatorul va prezenta:

1. Lista cu persoanele care presteaza serviciile;
2. Autorizatiile operatorului economic si Autorizatiile personalului pentru meseriile/profesiile prevazute de legislatia specifica (lucrul in mediu exploziv, ISCIR, electricieni).

**Nota:** Prezentele reglementari nu sunt limitative. Pe toata perioada derularii contractului, contractorul va respecta legislatia din domeniul securitatii si sanatatii in munca, in vigoare, aplicabila activitatilor pe care le desfasoara.

1. **CERINTE PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA**
2. Respectarea cerintelor legale in domeniul PSI/PC (Avize, autorizatii, planuri de interventie/evacuare, scenariul de securitate la incendiu, identificarea si evaluarea riscului de incendiu);
3. Respectarea prevederilor PSI/PC stabilite de producatorul ascensoarelor;
4. Dovezi ale efectuarii instruirii personalului propriu (firma prestatoare) conform legislatiei;
5. In perioada contractuala, pe amplasamentul de lucru, beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica respectarea cerintelor legale in domeniul apararii impotriva incendiilor / protectiei civile de catre executantul serviciilor de intretinere a ascensoarelor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULAR OFERTA PIESE DE SCHIMB NECESARE REPARATIILOR ACCIDENTALE | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANEXA 1 |
| **Nr. Crt.** | **Denumire** | **Unitate masura** | **Cantitate** | **Pret unitar [lei]** | **Val. totala piese de schimb [lei]** | **Valoare unitara manopera inlocuire piese [lei]** | **Valoare totala manopera inlocuire piese [lei]** | **Valoare totala piese si manopera [lei]** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Buton Ascensor Irimar | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | PERDEA FOTOCELULA L174 220 VAC | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | SPARE PART KIT REL.4 SDS DC-P | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Motor usa cabina24Vcc cablu 1.5m | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Solutie curatat Linde | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | APC Smart-UPS 750VA LCD 230V | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | PANZA IBEMOL 1.55 | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | ACUMULATOR 12V / 7.2Ah | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ulei HLP 68 20L | Litru | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Aditiv Renolin Anti Stick Slip | Litru | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Solutie vaselina aderenta Linde 0,5l | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | ULEI T 90 bidon 20L | Litru | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Placa Comanda LRV 175 | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | RELEU SUPRAVEGHERE FAZE | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Sabot ghidare usi | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |
| 16 | ROLA INFERIOARA | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | ROLA SUPERIOARA | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | TRADUCTOR BISTABIL BN 32-R-1975 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | TRADUCTOR BISTABIL MFK | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | SPRAY CURATARE CONTACTE GRIFON | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Spray superpenetrant | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Tub led T8 9W 6400K Ritoni | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |
| 23 | Corp de iluminat LED | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |
| TOTAL | | | | | | | |  |