ANEXA nr. 1 – Specificații tehnice

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire produs** | **Caracteristici tehnice**  | Cantitate(buc.) |
| 1 | **Grebla pentru frunze** | Pentru greblarea deseurilor marunte si mari. Va fi prevazut cu 22 dinti flexibili din otel placati cu zinc si are latimea reglabila. Lungimea recomandata pentru coada este 130 cm, Greutate (kg) 0.65 | 1 |
| 2 | **Grebla combisistem pentru fan** | Grebla pentru curatat gazonulde resturile de iarba si de Frunze. Latimea de lucru de 60 cm/73cm. Fabricata din otel acoperit cu duroplast, de calitate superioara, pentru protejarea impotriva coroziunii. | 1 |
| 3 | **Aerator gazon** | Prevazut cu 5 dinti pentru a aerisi gazonul mai efficient; constructie tubulara din otel cu un finisaj de vopsea electrostatica, iar dintii tubulari ajuta la aerarea gazonului mai eficient. Cei cinci dinti au o margine ascutita si fac gauri cu diametru de aproximativ 12 mm.Culoare: Verde Material: Otel tubularDimensiuni: 29 x 93 cm (l x i)Cu 5 dinti Diametru fiecare dinte: 1,2 cm. | 1 |
| 4 | **Nivelator gazon** | Pentru nivelarea nisipului adăugat în gazon; fabricat din oțel galvanizat, lungime: 800 mm, lățime: 300mm, prevazut cu maner. | 1 |
| 5 | **Cultivator 3 dinti si grebla** | Pentru indepartarea buruienilor din sol cu un cultivator, curatarea buruienilor dezgropate din patul de flori cu o grebla latime de lucru: 9 cm material: otel , duroplast greutate: 403 g dimensiune pachet: 90 x 270 x 200 mm (l x h x h). | 1 |
| 6 | **Aerator manual dublu** | Prevazut cu dinti diferiti pentru diferite aplicatii (indepartarea muschiului si paielor); Dinti ascutiti cu o latime de lucru de 35 cm pe de o parte iar pe cealalta parte dinti rotunjiti si asezati la distante mici pot grebla frunzele, resturile si chiar pietrele; Fabricat din otel acoperit cu duroplast, de calitate superioara si cu dinti galvanizati care protejeaza bine produsul impotriva coroziunii | 1 |
| 7 | **Coada ergonomica** | Manerul din aluminiu de calitate superioara, usor, rezistent, cu invelisul de plastic cu caneluri. Lungime minim 130 cm. | 1 |
| 8 | **Pompa stropit** | Pompa de stropit manuala, 8 litri; recipient din plastic cu maner, gradatie exterioara pentru nivelul lichidului, duza metalica pentru pulverizare; pentru suprafete de pana la 300 m2; greutate mica: 1.15kg; confectionat din material rezistent, e foarte compacta tija 35 cm 1 duza simpla curea simpla transport set 4 garnituri rezerva valva de siguranta pentru eliberare presiune lungime furtun: 147cm capacitate rezervor: 7.5 l; debit solutie: 620 cmc/min la 3 bari presiune Dimensiuni: inaltime: 55cm diametru: 19 cm. | 1 |
| 9 | **Roaba PVC** | Dimensiuni: 1450mm x 600mm x 600mm, Greutate: 12 kg, sarcina utila: 250 kg,Capacitate: 100L, Material bol: PVC, Material cadru: otel vopsit, Diametrul rotii: 400 mm, Diametrul tubului cadru de otel: 34 mm. | 1 |
| 10 | **Dispozitiv de imprastiere** | Dispozitiv de imprastiere gazon/ingrasamant/fertilizant/material antiderapant, 2 m distanta maxima imprastiere, dozaj reglabil, roti cauciuc, 36 l capacitate. Ghidon ergonomic, dotat cu burete pentru o prindere ferma si maneta pentru reglajul cu usurinta al dozajului substantelor. Va fi prevazut cu roti gonflabile de cauciuc care sporesc aderenta, mai ales in timpul iernii pe teren inghetat. Se va livra cu husa de protectie impotriva ploii. | 1 |

*Notă ! Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent’’.*